Index: linux-3.2.9/arch/mips/lantiq/falcon/mach-easy98000.c
===================================================================
--- linux-3.2.9.orig/arch/mips/lantiq/falcon/mach-easy98000.c	2012-03-07 19:30:22.000000000 +0100
+++ linux-3.2.9/arch/mips/lantiq/falcon/mach-easy98000.c	2012-03-07 19:35:47.804810934 +0100
@@ -17,10 +17,11 @@
 #include <linux/spi/eeprom.h>
 #include <falcon/lantiq_soc.h>
 
+#include <dev-gpio-leds.h>
+
 #include "../machtypes.h"
 
 #include "devices.h"
-#include "dev-leds-gpio.h"
 
 #define EASY98000_GPIO_LED_0 9
 #define EASY98000_GPIO_LED_1 10
@@ -29,7 +30,16 @@
 #define EASY98000_GPIO_LED_4 13
 #define EASY98000_GPIO_LED_5 14
 
-extern unsigned char ltq_ethaddr[6];
+static unsigned char ltq_ethaddr[6] = {0};
+
+static int __init falcon_set_ethaddr(char *str)
+{
+	sscanf(str, "%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx",
+		&ltq_ethaddr[0], &ltq_ethaddr[1], &ltq_ethaddr[2],
+		&ltq_ethaddr[3], &ltq_ethaddr[4], &ltq_ethaddr[5]);
+	return 0;
+}
+__setup("ethaddr=", falcon_set_ethaddr);
 
 static struct mtd_partition easy98000_nor_partitions[] =
 {
@@ -70,7 +80,7 @@
 	.platform_data		= &easy98000_spi_flash_platform_data
 };
 
-static struct gpio_led easy98000_leds_gpio[] __initdata = {
+static struct gpio_led easy98000_gpio_leds[] __initdata = {
 	{
 		.name		= "easy98000:green:0",
 		.gpio		= EASY98000_GPIO_LED_0,
@@ -104,12 +114,11 @@
 
 static struct dm9000_plat_data dm9000_plat_data = {
 	.flags = DM9000_PLATF_8BITONLY,
-	//.dev_addr = { }, /* possibility to provide an ethernet address for the chip */
 };
 
 static struct resource dm9000_resources[] = {
-	MEM_RES("dm9000_io", DM9000_IO, DM9000_IO),
-	MEM_RES("dm9000_data", DM9000_DATA, DM9000_DATA),
+	MEM_RES("dm9000_io", DM9000_IO, 1),
+	MEM_RES("dm9000_data", DM9000_DATA, 1),
 	[2] = {
 		/* with irq (210 -> gpio 110) the driver is very unreliable */
 		.start	= -1,		/* use polling */
@@ -214,8 +223,8 @@
 	falcon_register_i2c();
 	platform_device_register(&easy98000_i2c_gpio_device);
 	register_davicom();
-	ltq_add_device_leds_gpio(-1, ARRAY_SIZE(easy98000_leds_gpio),
-		easy98000_leds_gpio);
+	ltq_add_device_gpio_leds(-1, ARRAY_SIZE(easy98000_gpio_leds),
+		easy98000_gpio_leds);
 	register_easy98000_cpld();
 	easy98000_spi_gpio_init();
 }
