--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -859,18 +859,6 @@ void __init board_prom_init(void)
 	}
 
 	bcm_gpio_writel(val, GPIO_MODE_REG);
-
-	/* Generate MAC address for WLAN and
-	 * register our SPROM */
-#ifdef CONFIG_SSB_PCIHOST
-	if (!board_get_mac_address(bcm63xx_sprom.il0mac)) {
-		memcpy(bcm63xx_sprom.et0mac, bcm63xx_sprom.il0mac, ETH_ALEN);
-		memcpy(bcm63xx_sprom.et1mac, bcm63xx_sprom.il0mac, ETH_ALEN);
-		if (ssb_arch_register_fallback_sprom(
-				&bcm63xx_get_fallback_sprom) < 0)
-			printk(KERN_ERR PFX "failed to register fallback SPROM\n");
-	}
-#endif
 }
 
 /*
@@ -946,6 +934,19 @@ int __init board_register_devices(void)
 	    !board_get_mac_address(board.enet1.mac_addr))
 		bcm63xx_enet_register(1, &board.enet1);
 
+	/* Generate MAC address for WLAN and
+	 * register our SPROM, do this after registering enet devices
+	 */
+#ifdef CONFIG_SSB_PCIHOST
+	if (!board_get_mac_address(bcm63xx_sprom.il0mac)) {
+		memcpy(bcm63xx_sprom.et0mac, bcm63xx_sprom.il0mac, ETH_ALEN);
+		memcpy(bcm63xx_sprom.et1mac, bcm63xx_sprom.il0mac, ETH_ALEN);
+		if (ssb_arch_register_fallback_sprom(
+				&bcm63xx_get_fallback_sprom) < 0)
+			printk(KERN_ERR PFX "failed to register fallback SPROM\n");
+	}
+#endif
+
 	if (board.has_ehci0)
 		bcm63xx_ehci_register();
 
