--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -400,6 +400,62 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+
+/* BT Voyager 2110 */
+static struct board_info __initdata board_V2110 = {
+	.name				= "V2110",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name           = "V2110:green:power",
+			.gpio           = 0,
+			.active_low     = 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name           = "V2110:red:power",
+			.gpio           = 1,
+			.active_low     = 1,
+		},
+		{
+			.name           = "V2110:green:adsl",
+			.gpio           = 2,
+			.active_low     = 1,
+		},
+		{       .name           = "V2110:green:ppp",
+			.gpio           = 3,
+			.active_low     = 1,
+		},
+		{
+			.name           = "V2110:green:wireless",
+			.gpio           = 6,
+			.active_low     = 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 33,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.threshold	= 3,
+		},
+	},
+};
+
+
 static struct board_info __initdata board_96348gw = {
 	.name				= "96348GW",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -1955,6 +2011,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_spw500v,
 	&board_96348sv,
 	&board_V2500V_BB,
+	&board_V2110,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
