--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -26,7 +26,6 @@ obj-$(CONFIG_COMPAT_WIRELESS_MODULES) +=
 
 obj-$(CONFIG_COMPAT_NET_USB_MODULES) += drivers/net/usb/
 
-obj-$(CONFIG_COMPAT_VAR_MODULES) += drivers/ssb/
 obj-$(CONFIG_COMPAT_VAR_MODULES) += drivers/bcma/
 obj-$(CONFIG_COMPAT_VAR_MODULES) += drivers/misc/eeprom/
 
--- a/config.mk
+++ b/config.mk
@@ -9,7 +9,6 @@ ifeq ($(wildcard $(KLIB_BUILD)/.config),
  CONFIG_PCI=y
  CONFIG_USB=y
  CONFIG_PCMCIA=y
- CONFIG_SSB=m
 else
 include $(KLIB_BUILD)/.config
 endif
@@ -344,7 +343,8 @@ CONFIG_IPW2200_QOS=y
 # % echo 1 > /sys/bus/pci/drivers/ipw2200/*/rtap_iface
 endif #CONFIG_WIRELESS_EXT
 
-ifdef CONFIG_SSB
+# disabled
+ifdef __CONFIG_SSB
 # Sonics Silicon Backplane
 CONFIG_SSB_SPROM=y
 
@@ -357,7 +357,7 @@ endif #CONFIG_PCMCIA
 # CONFIG_SSB_DEBUG=y
 CONFIG_SSB_DRIVER_PCICORE=y
 CONFIG_B43_SSB=y
-endif #CONFIG_SSB
+endif #__CONFIG_SSB
 
 CONFIG_BCMA=m
 CONFIG_BCMA_BLOCKIO=y
@@ -568,7 +568,6 @@ endif #CONFIG_SPI_MASTER end of SPI driv
 
 ifdef CONFIG_MMC
 
-CONFIG_SSB_SDIOHOST=y
 CONFIG_B43_SDIO=y
 
 ifdef CONFIG_CRC7
