Index: linux-2.6.39/arch/arm/mach-at91/board-flexibity.c
===================================================================
--- linux-2.6.39.orig/arch/arm/mach-at91/board-flexibity.c	2011-06-17 11:02:11.335016002 +0100
+++ linux-2.6.39/arch/arm/mach-at91/board-flexibity.c	2011-06-17 11:02:20.395016002 +0100
@@ -96,49 +96,49 @@
 		.name			= "usb1:green",
 		.gpio			= AT91_PIN_PA12,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	},
 	{
 		.name			= "usb1:red",
 		.gpio			= AT91_PIN_PA13,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	},
 	{
 		.name			= "usb2:green",
 		.gpio			= AT91_PIN_PB26,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	},
 	{
 		.name			= "usb2:red",
 		.gpio			= AT91_PIN_PB27,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	},
 	{
 		.name			= "usb3:green",
 		.gpio			= AT91_PIN_PC8,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	},
 	{
 		.name			= "usb3:red",
 		.gpio			= AT91_PIN_PC6,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	},
 	{
 		.name			= "usb4:green",
 		.gpio			= AT91_PIN_PB4,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	},
 	{
 		.name			= "usb4:red",
 		.gpio			= AT91_PIN_PB5,
 		.active_low		= 1,
-		.default_trigger	= "default-on",
+		.default_trigger	= "heartbeat",
 	}
 };
 
