--- a/arch/m68k/Kconfig
+++ b/arch/m68k/Kconfig
@@ -381,6 +381,9 @@ choice
 	depends on M547X_8X
 	default M5485CFE
 
+config M5474LITE
+	bool "MCF5474LITE"
+	select M547X
 config M5475AFE
 	bool "MCF5475AFE"
 	select M547X
@@ -399,6 +402,9 @@ config M5475EFE
 config M5475FFE
 	bool "MCF5475FFE"
 	select M547X
+config M5484LITE
+	bool "MCF5484LITE"
+	select M548X
 config M5485AFE
 	bool "MCF5485AFE"
 	select M548X
@@ -465,7 +471,10 @@ config NOR_FLASH_BASE
 	depends on COLDFIRE
 	default 0x00000000 if M54451EVB
 	default 0x00000000 if M54455EVB
-	default 0xE0000000 if M547X_8X
+	default 0xE0000000 if M5475CFE
+	default 0xE0000000 if M5485CFE
+	default 0xFF800000 if M5484LITE
+	default 0xFF800000 if M5474LITE
 
 config DMA_BASE
 	hex
