--- a/arch/mips/Kbuild.platforms	2010-10-20 16:30:22.000000000 -0400
+++ b/arch/mips/Kbuild.platforms	2010-10-22 08:42:06.228968083 -0400
@@ -27,6 +27,7 @@
 platforms += txx9
 platforms += vr41xx
 platforms += wrppmc
+platforms += adm8668

 # include the platform specific files
 include $(patsubst %, $(srctree)/arch/mips/%/Platform, $(platforms))
--- a/arch/mips/Kconfig	2010-10-20 16:30:22.000000000 -0400
+++ b/arch/mips/Kconfig	2010-10-22 08:37:31.016965108 -0400
@@ -82,6 +82,24 @@
 	help
 	 Support for BCM47XX based boards

+config ADM8668
+	bool "WildPass ADM8668"
+	select SYS_HAS_CPU_MIPS32_R1
+	select IRQ_CPU
+	select CEVT_R4K
+	select CSRC_R4K
+	select HW_HAS_PCI
+	select PCI
+	select SYS_SUPPORTS_LITTLE_ENDIAN
+	select SYS_SUPPORTS_32BIT_KERNEL
+	select DMA_NONCOHERENT
+	select SWAP_IO_SPACE
+	select SERIAL_ADM8668
+	select SERIAL_ADM8668_CONSOLE
+	help
+		ADM8668 board support by neutronscott
+		Scott Nicholas <neutronscott@scottn.us>
+
 config BCM63XX
 	bool "Broadcom BCM63XX based boards"
 	select CEVT_R4K
